규 격 서
품명	교육용 제세동기
규격	HDT
제조사 기준모델	씨유메디칼	수량	2	단위	ea
물품분류번호 (8자리)	42172101	세부품명번호 (10자리)	4217210104
세부사양 (Specification)	. 환자 모니터링 및 제세동,모니터링,페이서 패들 사용 교육 가능 . 실제 제세동 및 페이싱을 위한 전기 에너지가 인가되지 않음 . 리모컨을 이용한 다양한 심전도 리듬 교육 가능 . 가상의 제세동기 - 출력파형 : e-cube 바이페이직 (BTE type) 출력에너지 : 수동모드 1~200J 선택 / 자동모드 200J . 패드부착이 가능 . 가상의 자동혈압측정 (NIBP) 가능 . 가상의 혈중 산소포화도 (SpO2) 가능 . 가상의 심장박동조절 (Pacer) 가능 . 가상의 동시성 심조율 전환가능 . 리모컨을 사용하여 아래의 ECG Waveform으로 변경이 가능 - VF (Coarse VF, Fine VF) - VT (Monomorphic, Polymorphic) - SVT (Supraventricular Tachycardia) - aFib (Arterial Fibrillation) - NSR (Normal Sinus Rhythm) - PEA (Pulseless Electrical Activity) - Asystole - PVC (Premature Ventricular Contraction) - SVT (Supraventricular Tachycardia) - 2˚ AV Block, - 3˚ AV Block - AMI (Acute Myocardial Infarction) - anterior, interior, lateral - 총 15종류의 리듬으로 구성 . 실제 제세동(전기충격)은 이루어지지 않음 . 크기 : 326 mm (W) x 253 mm (D) x 358 mm (H) (가로×세로×높이) . 무게 : 약 4.0kg (액세서리 제외)
비고	. 무상 A/S 기간 1년 . 사후관리를 위한 국내 제조사측의 사후 관리 확인서 제출 품목임.

규 격 서
품명	전문 응급 시뮬레이터
규격	S300.100.001
제조사 기준모델	GAUMARD	수량	2	단위	ea
물품분류번호 (8자리)	42301502	세부품명번호 (10자리)	4230150201
세부사양 (Specification)	. 응급 환자의 전문인명소생술 훈련이 가능한 성인 시뮬레이터일 것. . 내장된 배터리와 에어 컴프레서 장착으로 충전 어댑터 없이 최대 3시간 사용 가능할 것. . 실제 임상에서 사용하는 3-4리드 심전도, 제세동기 적용이 가능할 것. . 혈압 측정 및 정맥주사, 골내주사 훈련이 가능할 것. . RF 통신 방식을 사용하여 시뮬레이터를 무선으로 설정 및 제어할 수 있을 것. . 심장 / 순환 1) 실제 임상에서 사용하는 3-4 리드 심전도 모니터를 적용할 수 있다. 2) VF 등 다양한 심전도 파형이 내장되어 있어 간편하게 심전도 파형을 변경할 수 있다. 3) Murmur 등 다양한 심음을 설정하고 청진할 수 있다. 4) 심폐소생술 시 흉부압박 측정 및 기록되어 CPR 평가에 용이하다. 5) 실제 임상에서 사용하는 AED, Defibrillator, Pacing 적용이 가능하다. 6) 매뉴얼 혈압 측정 실습이 가능하다. 7) 코로트코프음 청진이 가능하다. 8) 경동맥, 상완동맥, 요골동맥, 대퇴동맥의 맥박 촉지가 가능하다. 9) 맥박은 심박수와 혈압에 따라 동기화된다. 10) 정맥주사(IV), 골내주사(IO) 훈련이 가능하다. . 기타 1) 내장된 성인 환자 음성을 사용할 수 있다. 2) 다양한 단계의 청색증을 구현할 수 있다. 3) 팔꿈치, 무릎, 발목의 관절을 움직일 수 있다.
비고	. 무상 A/S 기간 1년 . 사후관리를 위한 국내 제조사측의 사후 관리 확인서 제출 품목임.

규 격 서
품명	Code Blue Tablet PC with Communication RF Module
규격	S300.100.002
제조사 기준모델	GAUMARD	수량	2	단위	ea
물품분류번호 (8자리)	42301502	세부품명번호 (10자리)	4230150201
세부사양 (Specification)	. 학생들의 처치를 감지하는 센서가 있다. . 심부전 등 전문인명소생구조 관련 10여 개의 다양한 시나리오가 미리 내장되어 있다. . 손쉽게 미리 내장된 시나리오를 편집 또는 새롭게 생성이 가능하다. . 랩데이터를 생성하여 모니터에 출력이 가능하다. . Vatal를 손쉽게 조정하고 시나리오를 자동화하고 참가자의 작업을 추적하고 디브리핑을 위해 데이터를 내보내는 등의 작업을 수행 할 수 있음 . RF 통신 방식을 사용하여 시뮬레이터를 무선으로 설정 및 제어할 수 있음 . Tablet PC를 이용하여 무선으로 시뮬레이터 조작이 가능. . 내장된 배터리와 에어 컴프레서 장착으로 충전 어댑터 없이 사용할 수 있음.
비고	. 무상 A/S 기간 1년 . 사후관리를 위한 국내 제조사측의 사후 관리 확인서 제출 품목임.

규 격 서
품명	시뮬레이터 Virtual Patient Monitor with Gaumard Monitor software
규격	S300.100.003
제조사 기준모델	GAUMARD	수량	2	단위	ea
물품분류번호 (8자리)	42301502	세부품명번호 (10자리)	4230150201
세부사양 (Specification)	. 성인 환자 시뮬레이터의 환자 Vital변환의 간편한 조작과 시나리오 운용이 쉽고 편리함. . VF 등 다양한 ECG 파형을 간펴하게 변경할 수 있음 . 20인치 터치스크린으로 가상 환자의 모니터임. . 알람설정이 가능 . 12리드 심전도 확인이 가능함 . 그래프 종류, 위치, 색상을 사용자 원하는 방식으로 설정할 수 있음 . 초음파, CT, X-ray, Lab 결과 등 영상 의학 자료를 모니터에 띄울 수 있음 . 터치스크린 방식으로 무선방식의 모니터 . 실제 모니터와 같이 V/S이 위험수치에 이르면 자동 알람 기능 . 모니터상의 그래프 종류, 위치, 색상은 사용자가 원하는 방식으로 변환 가능 . 초음파사진 및 CT, X-ray, Lab 결과 등 영상의학자료 등을 모니터에 나타낼 수 있음 . 표시가능한 파라미터 또는 그래프 - HR - BP - RR - EtCO2 - SpO2 - Temperature - NIBP
비고	. 무상 A/S 기간 1년 . 사후관리를 위한 국내 제조사측의 사후 관리 확인서 제출 품목임.