규 격 서
품명	드론
규격	810X670X430mm(LxWxH)
제조사 기준모델	DJI	수량	1	단위	대
물품분류번호 (8자리)	25131899	세부품명번호 (10자리)	2513189901
세부사양 (Specification)	크기 810×670×430 mm (L×W×H) 대각선 축간거리 895 mm 무게 배터리 2개 포함: 약 6.47 kg 최대 이륙 무게 9.2 kg 작동 주파수 2.4000~2.4835 GHz 5.725~5.850 GHz 호버링 정확도 (무풍 또는 약풍) 수직: ±0.1 m (비전 포지셔닝 사용 시) ±0.5 m (GNSS 사용 시) ±0.1 m (RTK 사용 시) 수평:±0.3 m (비전 포지셔닝 사용 시) ±1.5 m (GNSS 사용 시) ±0.1 m (RTK 사용 시) RTK 포지셔닝 정확도 (RTK FIX 사용 시) 수평: 1 cm + 1 ppm 수직: 1.5 cm + 1 ppm 최대 각속도 피치: 300 °/s 요: 100 °/s 최대 상승 속도 6 m/s 최대 하강 속도 (수직) 5 m/s 최대 수평 속도 23 m/s 최대 비행 고도 5000 m 내풍 가능 최대 풍속 12 m/s 최대 비행시간 55분 IP 등급 IP55 글로벌 위성 항법 시스템 GPS + GLONASS + BeiDou + Galileo 작동 온도 –20~50 °C 비전 시스템 장애물 감지 범위 전방/후방/좌/우: 0.7~40 m 상향/하향: 0.6~30 m FOV 전방/후방/하향: 65° (수평), 50° (수직) 좌/우/상향: 75° (수평), 60° (수직)
비고

규 격 서
품명	배터리 충전기
규격	580x358x254WxH)
제조사 기준모델	DJI	수량	1	단위	대
물품분류번호 (8자리)		세부품명번호 (10자리)
세부사양 (Specification)	크기 580×358×254 mm (L×W×H) 순 중량 약 8.98 kg 호환 보관 아이템 TB65 인텔리전트 플라이트 배터리 8개 WB37 인텔리전트 배터리 4개 입력 전압 100~120 VAC, 50~60 Hz 220~240 VAC, 50~60 Hz 최대 입력 전력 1070 W 출력 전력 100~120 V: 750 W 220~240 V: 992 W 작동 온도 -20~40 °C
비고

규 격 서
품명	배터리
규격	5880mAh
제조사 기준모델	DJI	수량	2	단위	대
물품분류번호 (8자리)		세부품명번호 (10자리)
세부사양 (Specification)	모델명 TB65 용량 5880 mAh 전압 44.76 V 유형 Li-ion 에너지 263.2 Wh 무게 약 1.35 kg 작동 온도 -20~50 °C 이상적인 보관 온도 22~30 °C 충전 온도 범위 -20~40 °C 주변 온도가 5°C 미만인 경우 배터리는 자동 예열 기능을 실행합니다. 저온에서 충전할 경우 배터리 수명이 감소할 수 있습니다. 15~35°C에서 충전할 것을 권장합니다. 충전 시간 220V 전력 공급 시, TB65 인텔리전트 플라이트 배터리 2개를 완전히 충전하는 데 약 60분이 소요되며, 20%에서 90%까지 충전하는 데 약 30분이 소요됩니다. 110V 전력 공급 시, TB65 인텔리전트 플라이트 배터리 2개를 완전히 충전하는 데 약 70분이 소요되며, 20%에서 90%까지 충전하는 데 약 40분이 소요됩니다.
비고

규 격 서
품명	카메라
규격	150x114x151mm
제조사 기준모델	DJI	수량	1	단위	대
세부사양 (Specification)	무게 678 ±5 g 크기 150×114×151 mm IP 등급 IP44 작동 온도 -20~50 °C 레이저 안전 1M 등급 (IEC 60825-1:2014) 짐벌 비틀림 진동 범위 ±0.01° 마운트 탈착형 제어 가능 범위 피치: -120° ~ 30° 요: ±320° 기계적 범위 피치: -132.5° ~ 42.5° 요: ±330° 롤: -90° ~ 60° 줌 카메라 센서 1/1.7” CMOS, 20 MP 렌즈 DFOV：66.6°-4° 초점 거리: 6.83~119.94 mm (환산: 31.7~556.2 mm) 조리개: f/2.8~f/11 (표준), f/1.6~f/11 (야간) 포커스: 1 m ~ ∞ (광각), 8 m ~ ∞ (줌) 포커스 모드 MF, AF-C, AF-S 노출 모드 자동, 수동 노출 보정 ±3.0 (1/3 스톱) 측광 모드 스팟 측광, 중앙 지점 측광 AE 잠금 지원됨 전자 셔터 속도 1 ~ 1/8000 초 ISO 범위 동영상: 100 ~ 25600 사진: 100 ~ 25600 동영상 해상도 3840x2160@30fps，1920x1080@30fps 동영상 파일 형식 MP4 동영상 캡션 지원됨 사진 크기 5184×3888 사진 파일 형식 JPEG 광각 카메라 센서 1/2.3" CMOS, 12 MP 렌즈 DFOV：82.9° 초점 거리: 4.5 mm (환산: 24 mm) 조리개: f/2.8 포커스: 1 m ~ ∞ 노출 모드 자동 노출 보정 ±3.0 (1/3 스톱) 측광 모드 스팟 측광, 중앙 지점 측광 AE 잠금 지원됨 셔터 속도 1 ~ 1/8000 초 ISO 범위 동영상: 100 ~ 25600 사진: 100 ~ 25600 동영상 해상도 1920×1080@30fps 동영상 파일 형식 MP4 동영상 캡션 지원됨 사진 크기 4056x3040 사진 파일 형식 JPEG
비고

규 격 서
품명	다분광 카메라
규격	86.8x63x67.4mm
제조사 기준모델	Micasense	수량	1	단위	대
물품분류번호 (8자리)	45121522	세부품명번호 (10자리)	4512152201
세부사양 (Specification)	밴드 6 Bands: Green, Blue, Red, Red Edge, Near Infrared (NIR), Panchromatic 무게(DLS포함) 315g 싸이즈 86.8x63x67.4mm 전원 7.0V ~ 25.2V 열화상 기능 없음 센서 해상도 1456 x 1088 px (1.6MP MS bands) 2464 x 2056 px (5.1MP PAN) 120M의 지상샘플거리 7.7 cm/px (MS bands) 3.98 cm/px (PAN) 저장매체 CFexpress Type B DJI Sky Port 포함 캡처속도(모든대역) 원시데이터 초당 최대 3회 캡처 시야 0° x 38(MS 밴드) 44° x 38°(팬)
비고