규 격 서
품명	가상화서버
규격
제조사 기준모델	Fujitsu RX2540 M8	수량	3	단위	EA
물품분류번호 (8자리)		세부품명번호 (10자리)	4321150102
세부사양 (Specification)	• Form Factor - Rack Type(2U) • 프로세서 - Intel® Xeon® 6 Processor x 1-2 Sockets - 최대 2CPU 장착 가능 • 메모리 - DDR5 6400MT/s, 최대 8TB, 32 DIMMs - ECC - Memory Scrubbing - SDDC (Chipkill™ - ADDC (Adaptive Double DRAM Device Correction) - Memory Mirroring support - MRDIMM 타입 메모리 지원 • 내장 디스크 - 전면부 Hot-plug 3.5인치 최대 24개 지원 - 전면부 Hot-plug 2.5인치 최대 10개 지원 - 후면부 Hot-plug 2.5인치 최대 6개 지원 - SAS Raid Controller 지원 (2GB, 4GB, 8GB Cache) - SATA, SAS, SSD, PCIe-SSD, SED 지원 • I/O 슬롯 - 후면 PCI-Express(Gen5/Gen4) 슬롯 8개 이상 지원 • 미디어 드라이브 - 내장 ODD 지원 - 내장 DVD-RW, DVD-ROM 지원 • 전원공급장치 - 이중화, Hot-plug 지원(900W/1600W/2200W/2400W) - 데이터센터 환경에 최적화된 PSU 좌/우측 양면 배치 제공 • 서버 관리 기능 - iRMC S6, ServerView / ISM 지원 - Restful API, IPMI, SNMP 지원
비고

규 격 서
품명	가상화서버용 스토리지
규격
제조사 기준모델	FUJITSU ETERNUS HB2500	수량	1	단위	EA
물품분류번호 (8자리)		세부품명번호 (10자리)
세부사양 (Specification)	• Controller - Hybrid 아키텍처 제공 - Active-Active Dual Controller 제공 • Cach Memory - 총 128GB 이상 • Disk - SAS 1.8TB x 15ea - Usable 21.2TB 이상 • Capacity - 32Gbit/s의 FC 인터페이스 8개 지원 - 16Gbit/s의 FC 인터페이스 8개 지원 - 25Gbit/s의 iSCSI 인터페이스 4개 지원 - 10Gbit/s의 iSCSI 인터페이스 8개 지원 - 12Gbit/s의 SAS 인터페이스 8개 지원 • FC Port - 16G x 8port 이상 • RAID - 0, 1, 1+0, 3, 5, 6, DDP • 기능 - 후면 PCI-Express(Gen5/Gen4) 슬롯 8개 이상 지원. - Thin provision 기능 지원 - Auto load balancing 기능 지원 - 원격복제의 경우 동기 및 비동기 방식 지원 - 암호화 디스크 지원 - 주요 부품 이중화 제공 (전원 및 네트워크) - 주요 부품 핫스왑 기능 지원 - 국내 포함 Global한 기술 지원 조직 보유 - 제조사 공급 및 기술 지원 확약서 제출 - 원격복제(DR) 구성을 위한 솔루션 지원
비고

규 격 서
품명	가상화솔루션
규격
제조사 기준모델	VirtOn Standard Edition	수량	3	단위	식
물품분류번호 (8자리)		세부품명번호 (10자리)
세부사양 (Specification)	CPU소켓당 1 라이선스 Type 1 하이퍼바이저 방식의 가상화 지원 KVM(커널 기반 가상 머신) 및 LXC(리눅스 컨테이너) 지원 Windows, Linux(Debian, Ubuntu, CentOS, Fedora, Arch Linux 등), BSD 계열 OS 지원 공유 스토리지 기반 가상화, 스토리지 가상화 기반 HCI 등 다양한 방식의 가상환경 구성 지원 VM 템플릿 생성 및 Clone(Full, Linked) 기능 제공, 동적 리소스 할당 가능 ZFS, LVM, NFS, iSCSI, Ceph RBD 등 다양한 스토리지 백엔드 지원 씬 프로비저닝(Thin Provisioning) 지원 분산형 클러스터 스토리지로 CephFS, RADOS 지원, 데이터 복제 및 가용성 향상 VLAN, 가상 네트워크 스위치 지원, 네트워크 격리 기능 제공 브릿지 네트워크(Bridge), 본딩(Bonding), 가상 NIC 생성, 삭제 기능 제공 가상 네트워크 정책 및 ACL 적용 가능, 방화벽 및 NAT 지원 HA 그룹 및 노드 장애 감지 후 자동 Failover 설정 가능 서비스 중인 가상머신에 대하여 클러스터 내 다른 노드로 Live Migration 지원 Role-based Access Control(RBAC) 접근통제가 가능한 통합관리 기능 제공 2차인증(Two-Factor Authentication, OTP)기능 제공 직관적인 Web UI 제공 (HTTPS 기반, 다중 노드 관리 가능) 및 한글지원 SSH를 통한 CLI 관리 및 RESTful API 제공, 자동화 가능 CPU, 메모리, 네트워크, 디스크 사용량 모니터링 기능 제공 시스템 이벤트 로깅, Syslog 서버 연동 가능, Webhook 연동을 통한 실시간 알림 기능 제한 없이 모든 기능 제공 하드웨어 호환성 : 제조사 및 모델에 관계없이 표준 x86서버에서 설치 지원 단일 web ui에서 vm백업과 스케쥴 적용 지원 Proxmox Backup Server 연동 지원 영구 라이선스 제공
비고	1. 제조사 제품공급 확약서, 제조사 기술지원 확약서 제출 2. 원활한 지원을 위해 OEM, ODM 제품 제외 3. 설치 및 기술지원 제공 4. 무상보증기간 : 1년 기존 서버에서 운영중인 있는 VM서버들을 신규 가상화로 이관 지원

규 격 서
품명	SAN스토리지
규격
제조사 기준모델	FUJITSU ETERNUS HB2500	수량	1	단위	EA
물품분류번호 (8자리)		세부품명번호 (10자리)
세부사양 (Specification)	• Controller - Hybrid 아키텍처 제공 - Active-Active Dual Controller 제공 • Cach Memory - 총 128GB 이상 • Disk - SAS 1.2TB x 13ea - Usable 11.95TB 이상 • Capacity - 32Gbit/s의 FC 인터페이스 8개 지원 - 16Gbit/s의 FC 인터페이스 8개 지원 - 25Gbit/s의 iSCSI 인터페이스 4개 지원 - 10Gbit/s의 iSCSI 인터페이스 8개 지원 - 12Gbit/s의 SAS 인터페이스 8개 지원 • FC Port - 16G x 8port 이상 • RAID - 0, 1, 1+0, 3, 5, 6, DDP • 기능 - 후면 PCI-Express(Gen5/Gen4) 슬롯 8개 이상 지원. - Thin provision 기능 지원 - Auto load balancing 기능 지원 - 원격복제의 경우 동기 및 비동기 방식 지원 - 암호화 디스크 지원 - 주요 부품 이중화 제공 (전원 및 네트워크) - 주요 부품 핫스왑 기능 지원 - 국내 포함 Global한 기술 지원 조직 보유 - 제조사 공급 및 기술 지원 확약서 제출 - 원격복제(DR) 구성을 위한 솔루션 지원
비고

규 격 서
품명	NAS 스토리지
규격
제조사 기준모델	FlexStor E312	수량	1	단위	EA
물품분류번호 (8자리)		세부품명번호 (10자리)
세부사양 (Specification)	• H/W - CPU: Intel Xeon 10 Core 2.00GHz 이상 2EA 제공 - Memory: DDR4 ECC Memory 64GB 이상 제공 - Ethernet Port 1G Ethernet UTP 2Port 이상 제공 -> 기본 NIC 10G Ethernet 2Port 이상 제공 -> 서비스 NIC (환경에 맞게 UPT,SFP+) Link Aggregation 및 Fail-over 제공 - OS Disk : SATA 480GB Enterprise SSD * 2EA (RAID1) - DATA Disk : NLSAS 8TB 7,200RPM HDD * 6EA (Usable 26TB 이상) 추후 같은 용량으로 확장 가능하여야 함.(Raid 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60 지원) • S/W - 64Bit NAS전용 O/S 제공 - NFS, CIFS, HTTP, Rest API 기능 제공 • 기능 - 웹 기반의 장애 이벤트 및 상태 모니터링 GUI 제공 - 웹 GUI 및 SSH를 통한 관리자 보안 접근 설정 지원 - 단일 네임스페이스 지원 - 파일시스템에 대한 온라인 확장 기능 지원 - RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60 보호 레벨 지원 - 전원, 디스크, 네트워크 등 주요 구성 요소에 대한 이중화 지원 - 데이터 디스크 온라인 교체 지원 - 서브스크립션 없는 HW 및 SW 통합 어플라이언스 형태 제공 - SSD기반 Level2 캐싱 지원 - 데이터 무결성 검사, 체크섬, 암호화, 인라인 압축, 스냅샷, 씬 프로비저닝 - Async 방식의 로컬 및 원격지 복제 기능 지원 - SMB/CIFS 프로토콜에 대한 Audit 로그 기능 지원 - 영구라이선스 제품
비고	- 주요 H/W 구성 요소 이중화 기능 제공 - RACK Type Server용 H/W 제공 - 제공 : 해당 기능을 사용할 수 있도록 HW 및 SW License 전체를 납품해야함 - 지원 : 실제 납품내역에는 포함되지 않지만 향후 업그레이드나 추가 증설을 통해 해당 기능 이용이 가능해야함 - 제조사 제품공급 및 기술지원 확약서 제공 - 원활한 기술지원을 위해 제조사 직접 기술지원 제공 (OEM제품, 파트너사 기술지원 제외)

규 격 서
품명	데스크탑
규격
제조사 기준모델	HP EliteDesk 8 G1i Tower	수량	5	단위	EA
물품분류번호 (8자리)		세부품명번호 (10자리)
세부사양 (Specification)	• Form Factor - Base Unit IDS • 프로세서 - Intel Core Ultra7 265 5.30G 30 MB 20 cores 65W CPU • 메모리 - 32GB (2x16GB) DDR5 5600 UDIMM Memory • 그래픽카드 - NVIDIA GeForce RTX 5060 8 GB GDDR7 FH PCIe x16 Graphics • 내장 디스크 - 1TB 2280 PCIe NVMe Value Solid State Drive • I/O장치 - HP 125 v2 Black Wired Keyboard - HP Black 125 Wired Mouse - • OS - Windows 11 Pro 64 • P/S - 500W EPA92 4x12V Power Supply
비고

규 격 서
품명	노트북
규격
제조사 기준모델	HP ProBook 4 16inch G1i	수량	2	단위	EA
물품분류번호 (8자리)		세부품명번호 (10자리)
세부사양 (Specification)	• Form Factor - HP IDS UMA Ultra 7 255U 4 16 inch G1i Base NB PC • 프로세서 - Intel Core Ultra 7 255U • 메모리 - 16GB (1x16GB) DDR5 5600 SODIMM Memory • Screen - 16 inch AG WUXGA (1920x1200) UWVA 300 f5MP IR 60Hz Touchscreen bnt LCD Panel • 내장 디스크 - 512GB PCIe NVMe Value Solid State Drive • I/O장치 - DIB HP 235 Slim Wireless Mouse Plant Fiber Packaging A/P • OS - Windows 11 Pro 64 • Functions - Dual AryMic 5MP USB2 IR WFOV Integrated Camera - Intel AX211 Wi-Fi 6E +Bluetooth 5.3 WW WLAN - RX Long Life 48Whr Fast Charge 3 cell Battery - 45 Watt nPFC USB-C Straight AC Adapter
비고