규 격 서
품명	웹방화벽
규격	WAPPLES 2700
제조사 기준모델	웹방화벽(WAPPLES 2700)	수량	1	단위	식
물품분류번호 (8자리)		세부품명번호 (10자리)	4322250101
세부사양 (Specification)	· CPU : 2.6GHz 14Core 동작 (2.6 GHz 6 Core / 1.9 GHz 8 Core) · Memory : 32GB 이상 · Storage(내장) : OS 영역 SSD 1TB 이상, Log 영역 SSD 1TB 이상 · 관리용 NIC : 1Gbps Copper 2port · 1Gbps Copper 4port (Bypass), 1Gbps Fiber 2port (Bypass) · 전원 이중화 지원 · 별도의 제품(하드웨어, 부품) 없이 SSL 트래픽 암복호화 지원 · 성능 및 보안 취약점을 고려한 출시 5년이내의 CPU 탑재 · CC인증 (EAL 4) 이상, GS인증, 전자파적합 등록 제품 · 국가정보원 검증필 암호모듈 자사 암호모듈 (CIS-CC) 탑재 · 저탄소 녹색성장 기본법에 따른 녹색인증 제품 · OWASP Top 10, OWASP API Security Top 10 및 국정원 웹서버 8대 취약점 방어 · HTTP/HTTPS 기반의 웹공격에 대한 탐지/차단 기능 제공 · 자가점검 기능을 통한 위험상태 체크 및 실시간 알림 기능 지원 · CAPTCHA를 통한 일반 사용자 또는 컴퓨터 프로그램 여부 검증 기능 제공 · URI 암호화를 통한 웹서버의 서비스 구조 노출 방지 지원 · 지능형 탐지 엔진(COCEP)을 통하여 신/변형 공격 즉시 탐지 · 서비스 임계치 초과 시, 서비스 가용성 확보를 위한 자동 Bypass 설정 기능 제공 · GUI를 이용한 Bypass 전환 기능 및 Packet Dump 기능 지원 · SNMP, Syslog 등 이기종 장비 연동 및 선별적 로그 전송기능 제공 · 관리자 로그인 시, 웹방화벽 자체 이차인증(mOTP)을 통한 보안성 향상 지원 · Incident Management System(IMS) 제공 · 정기점검 툴을 이용한 시스템 자체 점검 지원 · SSE(Server-Sent-Event)을 활용한 단방향 지속 연결로 실시간 데이터 처리 성능 최적화
비고